{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["土建清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"土建清单","index":0,"n_rows":83,"n_cols":15,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[81,1,81,12],[82,0,82,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["庆阳项目招标清单",{"$nulls":9},"（含3%增值税）"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","人工费（元）","辅材费（元）","机械费（元）","管理费（元）","利润（元）","不含税单价（元）","税率3%","含税单价（元）","含税合价（元）","备注"]
[]
[1,"多孔砖墙","1.KP1承重多孔砖，墙体厚度:300mm厚\n工作内容：湿润；砖块、砂浆运输；砌筑；垃圾清运；接墙筋制作、植筋。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m3"]
[2,"多孔砖墙","1.烧结多孔砖，墙体厚度:200mm厚\n工作内容：湿润；砖块、砂浆运输；砌筑；垃圾清运；接墙筋制作、植筋。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m3"]
[3,"砌块墙","1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块\n2.砖块、砂浆运输；砌筑；垃圾清运；接墙筋制作、植筋。\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","m3"]
[4,"砂浆防水(防潮）","1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉）防潮层\n2.基层处理\n3.砂浆制作、运输、摊铺、养护\n4.具体做法以图纸、图集做法为准","m2"]
[5,"现浇构件钢筋","1.不分规格\n工作内容：钢筋翻样，钢筋除锈，切断、接长、下料、制作、运输、绑扎，垫块,钢筋连接。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","t"]
[6,"现浇构件模板","构件不分规格种类\n1.工作内容：模板的制作安装；支撑架塔设、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[7,"现浇构件模板\n（异形模板）","构件不分规格种类（灌基础）\n1.工作内容：模板的制作安装；支撑架塔设、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[8,"现浇构件混凝土浇筑","构件不分规格种类\n1.工作内容：模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护。（商品混凝土）\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m3"]
[9,"构造柱","不分规格\n1.钢筋翻样，钢筋除锈，切断、下料、制作、运输、绑扎，钢筋连接，垫块。预埋插筋或植筋。\n2.模板制安、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n3.模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[10,"卫生间反坎","不分规格\n1.钢筋翻样，钢筋除锈，切断、下料、制作、运输、绑扎，垫块，钢筋连接。预埋插筋或植筋。\n2.模板制安、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n3.模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[11,"过梁","不分规格\n1.钢筋翻样，钢筋除锈，切断、下料、制作、运输、绑扎，垫块，钢筋连接。预埋插筋或植筋。\n2.模板制安、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n3.模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护\n4.具体做法以图纸图、集做法为准。","m"]
[12,"窗台压顶","不分规格\n1.钢筋翻样，钢筋除锈，切断、下料、制作、运输、绑扎，垫块，钢筋连接。预埋插筋或植筋。\n2.模板制安、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n3.模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[13,"圈梁","不分规格\n1.钢筋翻样，钢筋除锈，切断、下料、制作、运输、绑扎，钢筋连接，垫块。预埋插筋或植筋。\n2.模板制安、加固、拆除、整理规堆；运输；垃圾清运。\n3.模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[14,"树脂瓦屋面\n","做法参考：23J909-（5-44） 屋B1\u007f\n1.砖红色树脂瓦\n2.钢挂瓦条L30x4,中距按瓦材规格\n3.钢顺水条-25x5,中距600\n4.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋中10钢筋头绑牢)\n6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[15,"保温不上人屋面","做法参考：23J909-（5-28）-屋A31\n2.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层\n3.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%\n4.80厚岩棉板保温隔热层\n6.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[16,"保温不上人屋面","做法参考：23J909-（5-28）-屋A32\n[项目特征]\n2.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层\n3.80厚岩棉板保温隔热层\n4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%\n6.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[17,"水泥砂浆散水（B=1.2m）","做法参考：23J909-（（1-19）散3\u007f\n1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光\n2.界面剂1道\n3.80厚C20混凝土\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[18,"混凝土散水（B=1.2m）","做法参考：23J909-（（1-19）散1\n1.80厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[19,"水泥面层防滑坡道","做法参考：23J909-（1-13）-坡1A\u007f\n[项目特征]\n1.20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100~150,突出坡道表面\n2.界面剂1道\n3.80厚C20混凝土垫层\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[20,"细石混凝土面层坡道","做法参考：23J909-（1-14）-坡4\n[项目特征]\n1.50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面\n2.80厚C20混凝土\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[21,"素混凝土二次找坡","1.C20素混凝土二次浇筑找坡 0.5%\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[22,"预制水磨石面台阶","做法参考：23J909-（1-10）-台11\n1.25厚预制水磨石板铺面，DTG水泥砂浆勾缝\n2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层\n3.界面剂一道\n4.80厚C20混凝土垫层\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[23,"地砖防滑防水地面 （除卫生间以外地面）","做法参考：23J909-3-53-地D23\n1.10厚800*800防水防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝\n2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉\n3.6厚聚合物水泥防水砂浆1道，\n4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n5.界面剂1道\n6.80厚C20混凝土垫层\n8.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[24,"地砖防滑防水地面","（除卫生间、盥洗室以外楼面）\n做法参考：23J909-（3-53）-楼D23\n[项目特征]\n1.10厚800*800防水防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝\n2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉\n3.6厚聚合物水泥防水砂浆1道，1.5厚聚氨酯防水涂料1道\n4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n5.界面剂1道\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[25,"水泥基自流平自流坪防滑地面","做法参考：23J909-（3-17）-地A19\u007f\n[项目特征]\n4.50厚C25细石混凝土，\n5.界面剂1道\n6.6厚聚合物水泥防水砂浆一道\n8.80厚C20混凝土垫层\n9.压实填土,压实系数不小于90%\n10.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[26,"不发火水泥砂浆防滑地面","做法参考：23J909-（3-103）-地M3\u007f\n[项目特征]\n1.20厚1∶2.5不发火水泥砂浆面层抹平(砂子可用石灰石、白云石砂等原料)\n2.界面剂1道\n3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂)抹平层\n4.6厚聚合物水泥防水砂浆一道\n6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n7.界面剂1道\n8.80厚C20混凝土垫层\n10.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[27,"地砖防滑防水地面 （卫生间）","做法参考：23J909-3-53-地D23\n1.10厚600*600防水防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝\n2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉\n3.6厚聚合物水泥防水砂浆1道，\n4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n5.界面剂1道\n6.80厚C20混凝土垫层\n7.压实填土,压实系数不小于90%\n8.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[28,"地砖防滑防水楼面\n（卫生间、盥洗室 ）","做法参考：23J909-（3-53）-楼D23\n[项目特征]\n1.10厚600*600防水防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝\n2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉\n3.6厚聚合物水泥防水砂浆1道，\n4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n5.界面剂1道\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[29,"面砖防水墙面  \n（卫生间浴室）","做法参考：23J909-7-13-内8D1\n[项目特征]\n1.6厚600*300陶瓷砖,DTG砂浆勾继或白水泥擦缝\n2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层\n4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平\n5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂紫打底抹灰\n6.界面剂1道\n7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布\n8.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[30,"水泥砂浆踢脚线 150高","做法参考：23J909-4-4-踢1D\n[项目特征]\n1.10厚DPM15砂浆(1:3永泥砂浆)抹光\n2.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道\n3.界面剂1道\n4.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[31,"地砖踢脚 150高","做法参考：23J909-4-8-踢4D\n1.10厚彩色粕面砖，DTG砂浆勾继\n2.5厚DTA砂浆粘贴\n3.10厚DPMS砂浆(1:1:6水泥石灰砂蒙)打底3.并划出纹道\n4.界面剂1道\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[32,"地砖踢脚 150高","做法参考：23J909-(4-8)-踢4C\n1.10厚彩色粕面砖，DTG砂浆勾继\n2.5厚DTA砂浆粘贴\n3.10厚DPMS砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道\n4.界面剂1道\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[33,"涂料踢脚线","做法参考：23J909-（4-17）-踢10C\n[项目特征]\n1.涂料\n2.3厚耐水腻子分遍找平\n3.8厚 DP M20砂浆（1：3水泥砂浆）抹光\n4.8厚 DP M15砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道\n5.界面剂1道\n6.聚合物水泥砂浆局部修补墙体\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[34,"涂料踢脚线","做法参考：23J909-（4-17）-踢10D\u007f\n[项目特征]\n1.涂料\n2.3厚耐水腻子分遍找平\n3.8厚 DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光\n4.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道\n5.界面剂1道\n6.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉6.毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[35,"地砖防滑防水地面 （楼梯踏步）","做法参考：23J909-（3-53）-楼D23\n[项目特征]\n1.10厚800*800防水防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝\n2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉\n3.6厚聚合物水泥防水砂浆1道，\n4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角\n5.界面剂1道\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[36,"防静电架空活动地","做法参考：23J909-（3-101）-地K19\n[项目特征]\n2.保护层界面剂1道\n3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层\n5.20厚DS M1S砂浆(1:3水泥砂)找平层\n6.界面剂1道\n7.80厚C20混凝土垫层\n8.压实填土，压实系数不小于90%\n9.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[37,"墙面一般抹灰","1.屋面斜板底抹灰\n2.20厚水泥砂浆抹面\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[38,"墙面一般抹灰","[项目特征]\n1.屋面斜板低抹灰\n2.20厚水泥砂浆抹面面砖防水墙面 （卫生间、盥洗室）\n做法参考：23J909-（7-13）-内8C\n[项目特征]\n1.6厚600*300防水面砖,DTG砂浆勾继或白水泥擦缝\n2.5厚DTA砂蒙或瓷砖胶粘剂粘结层\n4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[39,"水池顶板防水","[项目特征]\n1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层\n3、5.0厚抗裂纤维防水砂浆一道\n4、防水混凝土顶板\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[40,"水池外墙防水","水池外墙防水\u007f\n[项目特征]\n1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层\n3、5.0厚抗裂纤维防水砂浆一道\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[41,"池内表面防水砂浆","[项目特征]\n1.1：2水泥沙浆加5%的防水剂抹面厚20mm\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[42,"水池外壁防水砂浆","[项目特征]\n1.1：2防水砂浆抹面厚20mm\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[43,"底板顶面防水砂浆","[项目特征]\n1.1：2水泥沙浆加5%的防水剂抹面厚20mm\n2.具体做法以图纸图集做法为准。","m2"]
[44,"池壁内表面防腐涂料","[项目特征]\n1.池壁内表面涂刷防腐涂料\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[45,"钢筋网片","[项目特征]\n1.楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用双面配置钢丝网片φ4@200X200\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","t"]
[46,"面砖防水墙面\n （卫生间）","做法参考：23J909-（7-13）-内8D1\n1.6厚600*300陶瓷砖,DTG砂浆勾继或白水泥擦缝\n2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层\n4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平\n5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂紫打底抹灰\n6.界面剂1道\n7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布\n8.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[47,"面砖防水墙面 \n（卫生间、盥洗室）","做法参考：23J909-（7-13）-内8C\n[项目特征]\n1.6厚600*300防水面砖,DTG砂浆勾继或白水泥擦缝\n2.5厚DTA砂蒙或瓷砖胶粘剂粘结层\n4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[48,"穿孔石膏板吸声墙面 （中控室）","做法参考：23J909-（7-42）-内33\n[项目特征]\n1.9.5厚穿孔石膏板，用石膏粘结条粘结\n2.10-25厚石膏粘结条(50x240)，中距600\n3.清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线\n4.6厚DP M1S砂浆(1:3水泥砂浆)分层压实抹平\n5.防潮层（1.5厚聚氨酯防水涂料1道）\n6.墙体基层于燥、除油、除尘\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[49,"涂料墙面","做法参考：23J909-6-23-外涂3\n[项目特征]\n1.面层涂料1道\n2.主层涂料1道\n3.根据设计进行分格\n4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)\n5.刮涂防水腻子，干燥后打磨\n6.基层墙体\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[50,"无机涂料墙面","做法参考：23J909-（7-7）-内4C\u007f\n1.白色优质无极涂料\n2.3厚耐水腻子分遍找平\n3.8厚DP M5（1：1：6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平\n5.界面剂1道\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[51,"外墙涂料","做法参考：23J909-（6-12）-外墙8E\u007f\n1.丙烯酸外墙涂料\n2.岩棉板50mm厚，耐碱玻纤网抗裂砂浆10mm（单列）\n3.5厚聚合物水泥防水砂浆一道\n5.10厚水泥砂浆找平层\n6.基层墙体\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[52,"外墙保温","做法参考：23J909-（6-12）-外墙8E\u007f\n1.岩棉板50mm厚，耐碱玻纤网抗裂砂浆10mm\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[53,"无机涂料外墙","图纸外涂3无保温暂按外涂8计入\n做法参考：23J909-（6-12）-外墙8E\u007f\n[项目特征]\n1.真石漆外墙涂料\n2.岩棉板50mm厚，耐碱玻纤网抗裂砂浆10mm\n3.5厚聚合物水泥防水砂浆一道\n5.10厚水泥砂浆找平层\n6.基层墙体\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[54,"白色涂料","部位：水池地面以上部分外壁\n[项目特征]\n1.地面以上部分外壁涂刷白色涂料\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[55,"外墙保温","[项目特征]\n1.岩棉板50mm厚，耐碱玻纤网抗裂砂浆10mm\n3.5厚聚合物水泥防水砂浆一道\n5.10厚水泥砂浆找平层\n6.基层墙体\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[56,"矿棉吸声板顶棚\n（含材料）","做法参考：23J909-8-11-棚58\n1.9厚矿棉吸声板面层,与日型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定\n2.H型次龙骨,问距300,用挂插件与主龙骨连接\n3.U型主龙骨,问距<1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平\n4.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定\n5.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,因定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板内预留吊环)\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[57,"铝合金方板吊顶 \n（卫生间）\n（含材料）","做法参考：23J909-8-15-棚88\n1.铝合金方板600x600与专用龙骨固定\n2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750)\n3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平\n4.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定\n5.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[58,"铝合金吊顶 \n（卫生间、盥洗室）（含材料）","做法参考：23J909-（8-15）-棚86\n[项目特征]\n1.铝合金条板与配套专用龙骨固定\n2.与铝合金条板配套的专用龙骨\n3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定\n4.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[59,"矿棉吸声板顶棚\n（中控室）\n（含材料）","做法参考：23J909-（8-11)-棚62\n[项目特征]\n1.9厚矿棉吸声板面层,与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定\n2.T型次龙骨,问距375,用吊件与承载龙骨联结\n3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平\n4.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定\n5.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,因定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板内预留吊环)\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[60,"装饰石膏板吊顶\n（含材料）","做法参考：23J909-（8-9）-棚32\n[项目特征]\n1.饰面层\n2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平\n3.刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道\n4.板材用自攻螺丝与龙骨圆定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15\n5.C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结\n6.C型次龙骨,中距400,用挂件与承裁龙骨联结\n7.C型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平\n8.Φ6钢筋吊杆,问距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定\n9.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，因定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板绩内预留吊环)\n10.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[61,"穿孔石膏板吸声墙面 （中控室）\n（含材料）","做法参考：23J909-（7-42）-内33\n[项目特征]\n1.9.5厚穿孔石膏板，用石膏粘结条粘结\n2.10-25厚石膏粘结条(50x240)，中距600\n3.清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线\n4.6厚DP M1S砂浆(1:3水泥砂浆)分层压实抹平\n6.墙体基层于燥、除油、除尘\n7.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[62,"无机涂料天棚","做法参考：23J909-（8-6）-棚4\u007f\n[项目特征]\n1.白色优质无机涂料\n2.2-3厚面层防水腻子刮平\n3.5-8厚DP MI0砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平\n4.界面剂1道\n5.现浇钢筋混凝土板\n6.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[63,"素混凝土排水沟","[项目特征]\n1.排水沟200*200，上盖钢格栅盖板\n2.做法参见24J331第6-9页-3，起点标高-0.2，坡度0.1%\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[64,"素混凝土排水沟","[项目特征]\n1.排水沟200*300，上盖钢格栅盖板\n2.做法参见24J331第6-9页-3，起点标高-0.2，坡度0.1%\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[65,"素混凝土排水沟","[项目特征]\n1.排水沟400*400，上盖钢格栅盖板\n2.做法参见24J331第6-9页-3，起点标高-0.2，坡度0.1%\n3.具体做法以图纸图集做法为准。","m"]
[66,"集水坑","[项目特征]\n1.集水坑800*800*1000，盖钢格栅盖板\n2.做法参见22S804第188页E型，底标高-1m\n3.具体做法以图纸、图集做法为准。","个"]
[67,"地沟","1、地沟尺寸1000*2000\n2、做法参见24J331第3-3页R1521-1，沟底标高-2m（不含地沟盖板）\n5.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[68,"屋面上人孔","[项目特征]\n1.做法详见11J930-J24\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","个"]
[69,"钢丝网遮护","部位：配电室\n[项目特征]\n1.钢丝网材料品种、规格:遮护钢丝网，网孔不大于10mm*10mm\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[70,"止水钢板","[项目特征]\n1.3mm厚止水钢板防腐处理 400宽\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m"]
[71,"钢筋网片","[项目特征]\n1.底板后浇带两侧密目钢丝网\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[72,"设备检修口","[项目特征]\n1.1000*1000钢筋混凝土盖板\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","个"]
[73,"风井排风口\n(不含百叶窗)","[项目特征]\n1.800*800，做法见12J912-2第44页5\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","个"]
[74,"外脚手架\n（水平投影面积）","工作内容：\n1.钢管扣件运输、脚手脚搭设、安全防护网安拆、\n脚手架拆除、整理规堆清运。脚手架油漆、垫块铺设，脚踏板\n铺设等。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。\n","m2"]
[75,"装修脚手架（按建筑面积核算）","工作内容：\n1.钢管扣件运输、脚手脚搭设、安全防护网安拆、\n脚手架拆除、整理规堆清运。脚手架油漆、垫块铺设，脚踏板\n铺设等。\n2.具体做法以图纸、图集做法为准。","m2"]
[76,"零星用工","技工（不分工种，10小时/工日）","工日"]
[77,"零星用工","普工（10小时/工日）","工日"]
[78,"场内临时道路","模板制作、支拆、运输、堆放；模板湿润、混凝土运输、浇筑、振捣、养护。商品混凝土","m2"]
[null,"投标总报价（元）"]
["备注：1.所有做法以图纸图集做法为准；图纸范围内的漏项视为已综合在其它分项中。\n      2.所有预留洞/预埋铁件（预埋铁件由招标人提供）均已包含在以上综合单价内；不单独列项。\n      3.以上费用均综合考虑了安全文明费用、措施费用、食宿及保险费用，不单独列项。\n      4.本工程计划申报省文明工地，配合费均包含在综合单价内，不单独列项。"]